zał. nr 1.

Poznań, dnia 28.06.2022 r.

Specyfikacja Techniczna

1. Puzon Tenorowy w stroju Bb/F

Kwartwentyl Open-Wrap

Rozmiar 547´ = 13,9 mm z dużym wlotem ustnikowym

Roztrąb z mosiądzu Ø 8,5" = 216 mm

Suwak wewnątrz - nowe srebro, chromowany

Powłoka zewnętrzna - nowe srebro

Lakierowany

W komplecie z ustnikiem Vincent Bach 6.1/2 AL - duży wlot

W komplecie z futerałem

Np. Puzon Tenorowy V. Bach, model TB-503 B lub równoważny