zał. nr 1.

Poznań, dnia 13. 12.2022 r.

Specyfikacja Techniczna

**FLET**

**1.** Korpus i stopka posrebrzane

2. Srebrna głowa i płytka ustnikowa (srebro próby minimum 925)

3. Otwory wykonane techniką Drawn&Curled

4. Otwarte klapy

5. Mechanika francuska typu Pointed-cup

6. E - mechanika

7. Wysunięte G

8. Stopka C

9. W komplecie futerał FLC-200C oraz pkrowiec FLB-400EII

10. W komplecie zatyczki do klap oraz akcesoria do czyszczenia.

Np. flet YAMAHA YFL - 372 lub równoważny